An die

**Stadt Nürnberg**

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Bezirk SÖR/2-B/

Betrieb und Unterhalt Sondernutzung Nr.

**Bestätigung über die Wiederherstellung aufgegrabener Verkehrsflächen**

**(Fertigstellungsmeldung)**

|  |  |
| --- | --- |
| Bauherr/Veranlasser: | Ausführende Firma: |

Bauleiter und Tel.-Nr.:

Veranlasser-Nr.:

Ort der Maßnahme:

Art der Maßnahme:

Datum der Wiederherstellung:

Die aufgegrabene Verkehrsfläche wurde wie folgt wiederhergestellt:

Provisorische Wiederherstellung

Endgültige Wiederherstellung  ohne Deckschicht  mit Deckschicht

**Einbaustärken unbedingt eintragen: Maße in cm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fahrbahn | Gehweg | Radweg | Parkfläche | Einfahrt | Busbucht |  |
| Frostschutzschicht |  |  |  |  |  |  |  |
| Schottertragschicht |  |  |  |  |  |  |  |
| Asphalt-Tragschicht |  |  |  |  |  |  |  |
| Betonunterbau |  |  |  |  |  |  |  |
| Groß-/Kleinsteinpflaster |  |  |  |  |  |  |  |
| Betonpflaster |  |  |  |  |  |  |  |
| Gehwegplatten |  |  |  |  |  |  |  |
| Asphalt-Binderschicht |  |  |  |  |  |  |  |
| Asphalt-Deckschicht |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fläche: ca.** | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G-Borde       m | G-Leisten       m | B-Borde       m | B-Leisten       m |
| G-Rinne, ein- oder mehrzeilig       m | | B-Rinne, ein- oder mehrzeilig       m | | |

Sonstige Einbauteile (z.B. Regeneinlass, Absperrpfosten, Schilder…)

Folgende Arbeiten sind vom SÖR auszuführen:

Aufbringen der endgültigen Deckschicht  Fahrbahnmarkierung

Sonstiges:

Nürnberg, den

Unterschrift ausführende Firma

Die Mängelanspruchsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Fertigstellungsmeldung beim SÖR eingeht.

1. Bei der Übernahme der Maßnahme wurden keine erkennbaren Mängel festgestellt.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg, den

Betrieb und Unterhalt

Bezirk SÖR/2-B/

i.A. (       )

Unterschrift Meister Telefon

|  |  |
| --- | --- |
| Eingegangen bei SÖR:    Datum | Mängelanspruchsfristen:  2 Jahre: Asphaltdeckschicht mind. 2 cm Dicke  3 Jahre: Asphalttragschicht ohne Decke incl. SoB  4 Jahre: Asphaltbefestigung im Vollausbau incl. SoB  Pflaster- bzw. Plattenbelagsflächen incl. SoB  5 Jahre: Erdarbeiten |